**询价通知书**

项目名称：会计工作室与机房基础装修项目

采购人（盖章）：新疆师范高等专科学校

联系人：热依扎

联系电话：19999480707

地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山农牧场榆泉南路560号

二〇二二年七月

# 第一章 询价须知

**一、项目名称：**会计工作室与机房基础装修项目

**二、项目概况**

（一）采购内容：会计工作室与机房基础装修

（二）项目地点：新疆师范高等专科学校亚心校区职教楼

（三）采购预算：337836元

（四）工期要求：30天

**三、技术资料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会计工作室装修部分** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **工艺参数** |
| **一、序工项目** | | | | |
| 1 | 施工材料及垃圾搬运费 | 项 | 1.00 | 材料：人工费 施工过程中所有材料及相应垃圾的搬运费用。 |
| **二、间隔工程** | | | | |
| 1 | 新建百叶玻璃幕墙 | ㎡ | 96.00 | 铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm。 |
| 2 | 新建轻钢龙骨石膏板隔墙（双面） | ㎡ | 47.00 | 工艺说明：国标轻钢隔墙龙骨，竖向龙骨间距600mm内，配天地龙骨及穿墙龙骨，双面封9mm石膏板。 |
| **三、墙面工程** | | | | |
| 1 | 企业形象墙 | ㎡ | 14.00 | 玻璃墙面 |
| 2 | 腻子 | ㎡ | 120.00 | 新建隔墙处理，工艺：，局部裂缝处贴缝带或的确良布处理，挂腻子两遍。 |
| 3 | 乳胶漆 | ㎡ | 120.00 | 新建隔墙处理，1.工程漆 工艺：原墙面打磨平整、滚涂面漆三遍。 |
| **四、地面工程** | | | | |
| 1 | 静电地板 | ㎡ | 178.00 | 类别：瓷面防静电地板，地板厚度8-10mm，企业口类：普曹；适用场地：机房，附加功能：防火。国产 |
| 2 | 金属踢脚线 | m | 16.00 | 铝合金金属踢脚线高度8cm |
| **五、 综合项目** | | | | |
| 1 | 拆除 | 项 | 1.00 | 进户门拆除，墙面开消防安全门洞 |
| 2 | 开关、插座.灯具安装 | 项 | 1.00 | 人工安装费用 |
| 3 | 完工家政清洁费 | ㎡ | 330.00 | 常规家政一次，含墙地面砖清洁，玻璃门窗清洗。 |
| **六、 门窗工程** | | | | |
| 1 | 经理办公室生态门 | 套 | 1.00 | 宽900mm 高2100高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 2 | 会议室双开玻璃门 | 套 | 1.00 | 宽1500mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 3 | 办公区双开玻璃门 | 套 | 1.00 | 宽1500mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 4 | 文件区双开玻璃门 | 套 | 1.00 | 宽1500mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 5 | 进户双开玻璃门 | 套 | 1.00 | 宽3000mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 6 | 防盗门 | 套 | 1.00 | 宽1200mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| **七、 灯具及开关插座** | | | | |
| 1 | 集成灯 | 套 | 20.00 | 600mm\*600mm集成灯具 |
| 2 | 开关、插座.灯具安装 | 项 | 1.00 | 开关插座，灯具移位安装 |
| **八、电气工程** | | | | |
| 1 | 强电弱电路改造 | 项 | 1.00 | 主材：2.0穿线管，2,5平或4平塑铜线；穿线管内穿塑铜线，管内电线不得接头，分线处用分线盒，新建墙体线管入墙，不含原墙线管入墙开槽费 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机房装修部分** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **工艺参数** |
| **一、序工项目** | | | | |
| 1 | 施工材料及垃圾搬运费 | 项 | 1.00 | 材料：人工费 施工过程中所有材料及相应垃圾的搬运费用 |
| **二、地面工程** | | | | |
| 1 | 静电地板 | ㎡ | 143.00 | 瓷静电地板，含人工及材料 |
| 2 | 金属踢脚线 | m | 40.00 | 铝合金金属踢脚线高度8cm |
| **三、 综合项目** | | | | |
| 1 | 开关、插座.灯具安装 | 项 | 1.00 | 人工安装费用 |
| 2 | 完工家政清洁费 | ㎡ | 120.00 | 常规家政一次，含墙地面砖清洁，玻璃门窗清洗。 |
| **四、 灯具及开关插座** | | | | |
| 1 | 集成灯 | 套 | 10.00 | 600mm\*600mm集成灯具 |
| 2 | 开关、插座 | 项 | 1.00 | 开关插座，普通插座 |
| **五、电气工程** | | | | |
| 1 | 主干电缆 | 米 | 260.00 | 一路空调，一路机房80台电脑（机房50台、会计工作室30台） |
| 2 | 分支电缆 | 米 | 500.00 | 主材：2.0穿线管，2,5平或4平塑铜线；穿线管内穿塑铜线，管内电线不得接头，分线处用分线盒，新建墙体线管入墙，不含原墙线管入墙开槽费 |
| 3 | 桥架 | 米 | 100.00 | 200\*100 |
| 4 | 配电箱 | 个 | 2.00 | 小型配电箱含空开，断路器 |
| 5 | 弱电 | 米 | 600.00 | 80个弱点点位，六类网线含工费 |
| **备注：电气工程部分包括机房和会计工作室两部分主干电缆的工程。** | | | | |

**四、供应商资格要求**

1、供应商必须是在中华人民共和国境内，且具有独立法人资格的企业；

2、供应商须为新疆政府采购网服务市场的正式供应商；

3、供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

4、供应商须具有效的营业执照副本；

5、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

6、本项目不接受联合体投标。

**五、响应文件的要求**

1、响应文件分一正两副，要求装订成册，含所投标的物的服务说明、报价等。2、标书应文字表达清楚，字迹工整规范，并在封口处加盖骑缝章。

**六、投标报价**

1、供应商的报价应当包括满足本次采购全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务。所有报价均应以人民币报价。

2、本项目采用包干价。供应商所报的在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为无效标。

3、采购人不接受具有附加条件的报价。

**七、评标原则**

评分办法：最低评标价法。

**八、响应文件开启时间与地点**

时 间：2022年7月16日 12:00（北京时间）

地 点：新疆师范高等专科学校招标采购会议室

**九、联系方式**

采购人：新疆师范高等专科学校

地 址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山农牧场榆泉南路560号

联系人：热依扎

联系方式：19999480707

# 第二章 询价响应文件格式

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商（盖章）

年 月 日

## 响应文件（格 式）

致:

根据贵方，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表供应商 （供应商名称），提交下述文件:

一、投标报价表

二、投标分项报价表

三、资格证明文件

四、供应商认为有必要提供的其他资料

据此书，签字人兹宣布同意如下:

1、投标报价 :人民币（大写） 元(￥ )。

2、我方已详细审阅询价通知书，同意供应商须知规定的截标日期起遵守本询价通知书，并按时到场参加招标。

3、我方承诺已经具备询价通知书中规定的供应商资质要求:

（1）具备独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的能力；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

4、我方根据询价通知书的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核询价通知书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方声明在投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方同意被没收全部投标保证金。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我校政府采购活动，并处没收投标保证金:

1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与其他供应商恶意串通的；
4. 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 未经同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为:

地址: 邮政编码:

电话、传真:

开户名称:

开户银行:

账号:

法定代表人或委托代理人签名:

供应商（公章）:

谈判日期:

注:未按照本响应文件要求填报的响应文件将被视为非实质性响应谈判，从而导致该投标被拒绝。**1. 投标报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价 |
|  | 小写： （元）  大写： |
| 报价说明： | |

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签字

**2. 投标分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会计工作室装修部分** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **工艺参数** |
| **一、序工项目** | | | | | | |
| 1 | 施工材料及垃圾搬运费 | 项 | 1.00 |  |  | 材料：人工费 施工过程中所有材料及相应垃圾的搬运费用 |
| **二、间隔工程** | | | | | | |
| 1 | 新建百叶玻璃幕墙 | ㎡ | 96.00 |  |  | 铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm |
| 2 | 新建轻钢龙骨石膏板隔墙（双面） | ㎡ | 47.00 |  |  | 工艺说明：国标轻钢隔墙龙骨，竖向龙骨间距600mm内，配天地龙骨及穿墙龙骨，双面封9mm石膏板。 |
| **三、墙面工程** | | | | | | |
| 1 | 企业形象墙 | ㎡ | 14.00 |  |  | 玻璃墙面 |
| 2 | 腻子 | ㎡ | 120.00 |  |  | 新建隔墙处理，工艺：，局部裂缝处贴缝带或的确良布处理，挂腻子两遍 |
| 3 | 乳胶漆 | ㎡ | 120.00 |  |  | 新建隔墙处理，1.工程漆 工艺：原墙面打磨平整、滚涂面漆三遍 |
| **四、地面工程** | | | | | | |
| 1 | 静电地板 | ㎡ | 178.00 |  |  | 类别：瓷面防静电地板，地板厚度8-10mm，企业口类：普曹；适用场地：机房，附加功能：防火。国产 |
| 2 | 金属踢脚线 | m | 16.00 |  |  | 铝合金金属踢脚线高度8cm |
| **五、 综合项目** | | | | | | |
| 1 | 拆除 | 项 | 1.00 |  |  | 进户门拆除，墙面开消防安全门洞 |
| 2 | 开关、插座.灯具安装 | 项 | 1.00 |  |  | 人工安装费用 |
| 3 | 完工家政清洁费 | ㎡ | 330.00 |  |  | 常规家政一次，含墙地面砖清洁，玻璃门窗清洗。 |
| **六、 门窗工程** | | | | | | |
| 1 | 经理办公室生态门 | 套 | 1.00 |  |  | 宽900mm 高2100高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 2 | 会议室双开玻璃门 | 套 | 1.00 |  |  | 宽1500mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 3 | 办公区双开玻璃门 | 套 | 1.00 |  |  | 宽1500mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 4 | 文件区双开玻璃门 | 套 | 1.00 |  |  | 宽1500mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 5 | 进户双开玻璃门 | 套 | 1.00 |  |  | 宽3000mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| 6 | 防盗门 | 套 | 1.00 |  |  | 宽1200mm 高2700高。铝材：主龙骨1.3mm；辅材1.1—1.2mm；百叶1.0mm.钢化玻璃5mm五金配件 |
| **七、 灯具及开关插座** | | | | | | |
| 1 | 集成灯 | 套 | 20.00 |  |  | 600mm\*600mm集成灯具 |
| 2 | 开关、插座.灯具安装 | 项 | 1.00 |  |  | 开关插座，灯具移位安装 |
| **八、电气工程** | | | | | | |
| 1 | 强电弱电路改造 | 项 | 1.00 |  |  | 主材：2.0穿线管，2,5平或4平塑铜线；穿线管内穿塑铜线，管内电线不得接头，分线处用分线盒，新建墙体线管入墙，不含原墙线管入墙开槽费 |
| **合计** | | | | |  |  |
| **九、工程管理费** | | | | | | |
| 工程管理费 | | | | |  |  |
| **工程造价合计** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机房装修部分** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **工艺参数** |
| **一、序工项目** | | | | | | |
| 1 | 施工材料及垃圾搬运费 | 项 | 1.00 |  |  | 材料：人工费 施工过程中所有材料及相应垃圾的搬运费用 |
| **二、地面工程** | | | | | | |
| 1 | 静电地板 | ㎡ | 143.00 |  |  | 瓷静电地板，含人工及材料 |
| 2 | 金属踢脚线 | m | 40.00 |  |  | 铝合金金属踢脚线高度8cm |
| **三、 综合项目** | | | | | | |
| 1 | 开关、插座.灯具安装 | 项 | 1.00 |  |  | 人工安装费用 |
| 2 | 完工家政清洁费 | ㎡ | 120.00 |  |  | 常规家政一次，含墙地面砖清洁，玻璃门窗清洗。 |
| **四、 灯具及开关插座** | | | | | | |
| 1 | 集成灯 | 套 | 10.00 |  |  | 600mm\*600mm集成灯具 |
| 2 | 开关、插座 | 项 | 1.00 |  |  | 开关插座，普通插座 |
| **五、电气工程** | | | | | | |
| 1 | 主干电缆 | 米 | 260.00 |  |  | 一路空调，一路机房80台电脑（机房50台、会计工作室30台） |
| 2 | 分支电缆 | 米 | 500.00 |  |  | 主材：2.0穿线管，2,5平或4平塑铜线；穿线管内穿塑铜线，管内电线不得接头，分线处用分线盒，新建墙体线管入墙，不含原墙线管入墙开槽费 |
| 3 | 桥架 | 米 | 100.00 |  |  | 200\*100 |
| 4 | 配电箱 | 个 | 2.00 |  |  | 小型配电箱含空开，断路器 |
| 5 | 弱电 | 米 | 600.00 |  |  | 80个弱点点位，六类网线含工费 |
| **合计** | | | | |  | 备注：电气工程部分预算包括机房和衡信会计工作室两部分主干电缆的工程预算。 |
| **六、工程管理费** | | | | | | |
| 工程管理费 | | | | |  |  |
| **工程造价合计** | | | | |  |  |

供应商(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

**3.资格证明文件**

（复印件加盖单位公章）

**填写须知**

1） 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件，复印件均须加盖公章；

2） 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；

3） 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；

**3.1 供应商须为新疆政府采购网服务市场的正式供应商；（网站截图）**

**3.2 供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；（资质证书复印件）**

**3.3 营业执照副本；**

**3.4 法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》（见附件格式）**

**附件**

**法人授权委托书**

新疆师范高等专科学校:

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（ 项目）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）:

法定代表人（签字）:

签发日期: 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件） |

**4.供应商认为有必要提供的其他资料**